

***ЭТО НЕОБХОДИМО***

***ЗНАТЬ!***

**Меры пожарной безопасности при эксплуатации печи, дымохода**

|  |
| --- |
| **схема******1.**** Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.**При проверке дымоходов контролируют:**наличие тяги и отсутствие засорения; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.****2.**** Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - ***[распушку.](http://www.srub-banya.com/content/pech/bannaya-pech/ustrojstvo-pechi%22%20%5Cl%20%22protivopozharnaya-razdelka-yakor%22%20%5Co%20%22%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0)***Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется [***противопожарная разделка.***](http://www.srub-banya.com/content/pech/bannaya-pech/ustrojstvo-pechi#protivopozharnaya-razdelka-yakor)****3.**** Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.****4.****Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.****5.**** Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.****6.****За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.****7.**** Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.****8.**** Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.****9.****Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. |

***Единый телефон экстренных оперативных служб – 112***