

***ЭТО НЕОБХОДИМО***

***ЗНАТЬ!***

**Меры пожарной безопасности при эксплуатации печи, дымохода**

|  |
| --- |
| **схема**  ****1.**** Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся черные, от проходящего через них дыма, трещины.  **При проверке дымоходов контролируют:**  наличие тяги и отсутствие засорения;  наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции;  исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.  ****2.**** Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки - ***[распушку.](http://www.srub-banya.com/content/pech/bannaya-pech/ustrojstvo-pechi" \l "protivopozharnaya-razdelka-yakor" \o "Противопожарная распушка и разделка)***Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется [***противопожарная разделка.***](http://www.srub-banya.com/content/pech/bannaya-pech/ustrojstvo-pechi#protivopozharnaya-razdelka-yakor)  ****3.**** Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.  ****4.****Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.  ****5.**** Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее два - три раза в день и не более чем по полтора часа.  ****6.****За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.  ****7.**** Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи. Не реже 1 раза в три месяца привлекать печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.  ****8.**** Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.  ****9.****Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может перекинуться на ближайшие предметы, пол и стены. |

***Единый телефон экстренных оперативных служб – 112***